Pliki potrzebne do uruchomienia MV. Powinny być w katalogu MV.exe.
Plik filters.flt nie może być tylko do odczytu.

W pliku wavelet_filters.flt zapisuje się współczynniki falkowe.
Format podany w pliku:
NAME: 
SYMMETRIC: 
ANALYSIS LOW:
SIZE: 
FIRST INDEX: 
SCALE:
SYNTHESIS LOW:
SIZE: 
FIRST INDEX: 
SCALE:

Numery można pisać ze znakiem podzielić oraz Sqrt2==pierwiastek z 2. Komentarze można wstawiać dodając "//" na początku wiersza.
NP.:

//FilterSet IntegerF
NAME: IntegerF
SYMMETRIC: 1
ANALYSIS LOW: I5_3Anal
SIZE: 5
FIRST INDEX: -2
SCALE: Sqrt2/8
-1, 2, 6, 2, -1
SYNTHESIS LOW: I5_3Synt
SIZE: 3
FIRST INDEX: -1
SCALE: Sqrt2/4
1, 2, 1



